**TEHNIČNA SPOSOBNOST**

**Firma / ime in sedež / naslov ponudnika:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zastopnik:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ime spletnega naslova, na katerem ponudnik predvaja vsebine na način, ki jih**

**zahteva naročnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pod materialno odgovornostjo izjavljamo:

* da naša tehnična oprema omogoča indeksiranje video vsebine na način, ki omogoča trenuten skok na želeni del videoposnetka tudi iz spremnega besedila, zlasti na posnetkih, ki so v uporabi na spletni strani http://www.ds-rs.si, indeksiranje pa je potrebno omogočiti tudi na drugih medijih kot DVD, Blue-Ray, USB ključ, zunanji ali računalniški disk;
* da je naš strežniški mehanizem tipa "Video On Demand" in "Real Streaming" (video na zahtevo in pretočne vsebine), ki delujeta tako, kot deluje sodobna IP TV (v RS npr.: T-2, SIOL, Amis), omogoča pa tudi snemanje dogodkov in prenos v živo, ter integracijo le-tega na spletno stran DS RS; strežniški sistem omogoča tudi tehnologijo "Dynamic Stream", kar omogoča prenos videa tudi uporabnikom z zelo slabo pasovno širino;
* da naša oprema omogoča, da bomo videoposnetke prekodirali tako, da bodo ob relativno majhni pasovni širini obdržali kvaliteto in podpirali celostranski prikaz (Full Screen), brez izgube kvalitete, podpirali pa bodo tudi prikaz na mobilnih napravah (standard H.264/MPEG-4);
* da naš strežniški sistem poleg protokola HTTP podpira tudi protokol za prenos video vsebin RTMP (Real Time Messaging Protocol ) in omogoča njegove podvariante RTMPS (Security, protokol SSL), RTMPE (Encrypted), RTMPT (Traverse), RTMPTE(Traverse, Encrypted), ter eksploatacijo portov 80, 443 in 1935; naš strežnik video vsebin omogoča avtentikacijo uporabnika;
* da naša oprema omogoča, da bomo videoposnetke pripravili tudi za objavo v javnih servisih v vseh resolucijah (od najmanjše do največje - HD resolucije 1920 x 1080), če tudi javni servisi, indeksiranja in zahtevane stopnje varnosti ne omogočajo,
* da naša oprema omogoča večjezično podnaslavljanje vsebine oziroma prevajanje avdio zapisa, ki se izbere po želji ali po potrebi naročnika.

Kraj in datum: Žig: Podpis: