**TEHNIČNA SPOSOBNOST**

**Firma / ime in sedež / naslov ponudnika:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zastopnik:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ime spletnega naslova, na katerem ponudnik predvaja vsebine na način, ki jih**

**zahteva naročnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pod materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

* ima naša TV zagotovljen sprejem TV signala na celotnem področju Republike Slovenije,
* naša tehnična oprema omogoča indeksiranje video vsebine na način, ki omogoča trenuten skok na želeni del videoposnetka tudi iz spremnega besedila, zlasti na posnetkih, ki so v uporabi na spletni strani http://www.ds-rs.si, vključno s posnetki na arhivski strani – Arhiv do 31. 12. 2013 (primer: 20 let Državnega sveta [http://www.arhiv.ds-rs.si./indexe104.html?q=node/3255#](http://www.arhiv.ds-rs.si./indexe104.html?q=node/3255" \o "http://www.arhiv.ds-rs.si./indexe104.html?q=node/3255#), indeksiranje pa je potrebno omogočiti tudi na drugih medijih (DVD (do dve uri posnetkov), Blue-Ray ali - glede na dolžino posnetkov - USB ključ, zunanji ali računalniški disk),
* je naš strežniški mehanizem tipa "Video On Demand" in "Real Streaming" (video na zahtevo in pretočne vsebine), ki deluje tako, kot deluje sodobna IP TV in omogoča tudi snemanje dogodkov in prenos v živo ter integracijo le-tega na spletno stran naročnika; strežniški sistem omogoča tudi tehnologijo "Dynamic Stream", kar omogoča prenos videa tudi uporabnikom z zelo slabo pasovno širino,
* naša tehnična oprema omogoča, da bodo videoposnetki prekodirani tako, da bodo ob relativno majhni pasovni širini obdržali kvaliteto, podpirali bodo celostranski prikaz (Full Screen), brez izgube kvalitete, podpirali pa bodo tudi prikaz na mobilnih napravah (standard H.264/MPEG-4),
* naš strežniški sistem poleg protokola HTTP podpira tudi zanesljivejši, hitrejši in varnejši protokol za prenos video vsebin RTMP (Real Time Messaging Protocol) in omogoča njegove podvariante RTMPS (Security, protokol SSL), RTMPE (Encrypted), RTMPT (Traverse), RTMPTE (Traverse, Encrypted) ter eksploatacijo portov 80, 443 in 1935; naš strežnik video vsebin omogoča avtentikacijo uporabnika,
* naša oprema omogoča, da bomo videoposnetke pripravili tudi za objavo v javnih servisih (YouTube, Vimeo ali podobni) v vseh resolucijah (od najmanjše do največje - HD resolucije 1920 x 1080), če tudi javni servisi indeksiranja in zahtevane stopnje varnosti ne omogočajo,
* naša tehnična oprema omogoča večjezično podnaslavljanje vsebine oziroma prevajanje avdio zapisa, ki se izbere po želji ali po potrebi naročnika v roku 24 ur od objave,
* naša oprema omogoča arhiviranje posnetkov in fotografij.

Kraj in datum: Žig: Podpis: